> ### Mesure des coordonnées d'un sommet

> L’option Coordonnées des sommets fournit les coordonnées des sommets sur le modèle.

> 1. Dans le menu Annotation, sélectionnez Ajouter une entité, puis Coordonnée du sommet.

> La boîte de dialogue Entités de mesure apparaît.

> Remarque : Dans la barre d'outils Entité d'annotation, vous pouvez également cliquer sur Coordonnée du sommet .

> Remarque : Tous les sommets du modèle sont surlignés.

> 2. Faites défiler le sommet dont vous souhaitez ajouter les coordonnées à l’annotation.

> Les coordonnées X, Y et Z du sommet s’affichent dans une infobulle.

> 3. Cliquez sur le sommet.

> Les coordonnées X, Y et Z ainsi que l’unité apparaissent dans une entité de boîte de valeurs sur la couche active d’annotation et dans la boîte de dialogue Entités de mesure.

> 4. Cliquez et faites glisser la boîte de valeurs pour la positionner où vous voulez sur l'annotation.

> Cliquez et faites glisser le périmètre du cadre pour élargir la boîte de texte.

> Remarque : Cliquez sur Réinitialiser pour obtenir une autre mesure.

> 5. Pour supprimer la mise en évidence des sommets sur le modèle, cliquez Fermer dans la boîte de dialogue Entités de mesure.

> Voir également Modification des unités de mesure et des symboles

> Changement de police

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers