> ## Definieren von Benutzerkoordinatensystemen

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Benutzerkoordinatensystem festlegen.

> Das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme wird angezeigt.

> 2. Klicken Sie auf Neu.

> Der Name des Benutzerkoordinatensystems (BKS1 für das erste) wird in der Liste Koordinatensysteme angezeigt.

> 3. Um den Namen für das BKS zu ändern, geben Sie im Feld Name einen Namen ein.
> 4. Klicken Sie auf die Registerkarte Position, um die Position des BKS zu definieren.
> 5. Wählen Sie in der Liste Definieren von den Punkt, an dem das BKS positioniert werden soll.

> Siehe Positionierungsoptionen

> 6. Klicken Sie auf Anwenden.
> 7. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung, um die Ausrichtung des BKS zu definieren.
> 8. Wählen Sie in der Liste Definieren von den Punkt, an dem Sie das BKS ausrichten möchten.

> Siehe Ausrichtungsoptionen

> 9. Klicken Sie auf Anwenden.
> 10. Wenn Sie die BKS-Achsen in dem Modell ausblenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Dreibein anzeigen.

> Hinweis: Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

> 11. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Benutzerkoordinatensysteme zu schließen.

> Hinweis: Wenn es mehrere Benutzerkoordinatensysteme für diese Datei gibt, können Sie in der Liste Relativ zu wählen, auf welches Koordinatensystem sich das neue BKS beziehen soll. Andernfalls wird das BKS unter Berücksichtigung des Weltkoordinatensystems errechnet.

> Das neue aktive Koordinatensystem (Dreibein) wird fetter und größer angezeigt.

> Siehe auch Ändern eines Benutzerkoordinatensystems

> Aktivieren eines Koordinatensystems

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers