> ## Constraints bei der Ausrichtung von Teilen

> Die folgende Tabelle führt die verfügbaren Constraint-Typen für verschiedene Kombinationen von Teileausrichtungen auf.

> | Punkt | Linie | Bogen | Ebene | Kugel | Zylinder | Kegel
> --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
> Kegel | Über Kon | Par Senkr | Kon | Senkr Kon | Über Kon | Par Kon | Über Kon Par
> Zylinder | Kon | Par Kon | Par Kon | Senkr | Über Kon | Par Kon |
> Kugel | Kon | Über Kon | Kon | Über | Über Kon |  |
> Ebene | Über | Senkr | Über Par | Über Par |  |  |
> Bogen | Kon | Senkr Kon | Par Kon |  |  |  |
> Linie | Über | Über Par |  |  |  |  |
> Punkt | Über |  |  |  |  |  |

> Hinweis: Die in der Tabelle verwendeten Abkürzungen stehen für die folgenden Constraint-Typen:

> Wobei:

> Über - Übereinstimmend

> Par - Parallel

> Senkr - Senkrecht

> Kon - Konzentrisch

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers