> ## Utilisation de l'outil cross-probe sur plusieurs documents

> L'option de cross-probing vous permet de sélectionner les entités d'un schéma ou d'un fichier PCB, qui sont alors mises en surbrillance dans les fichiers actifs.

> 1. Ouvrez le fichier EDA auquel vous voulez appliquer un cross-probing.
> 2. Dans le menu Analyse, sélectionnez Cross-Probing.

> La boîte de dialogue Cross-probing s'affiche.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Cross-Probing .

> 3. Cliquez sur Ajouter fichier.
> 4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir qui s'ouvre alors, saisissez le nom du fichier auquel vous voulez appliquer le cross-probing ou recherchez-le dans les répertoires, puis cliquez sur Ouvrir.
> 5. Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque fichier auquel vous voulez appliquer le cross-probing.
> 6. Cliquez sur OK.

> AutoVue ouvre les fichiers sélectionnés dans une nouvelle fenêtre. Une boîte de dialogue s'affiche pour chaque nouvelle fenêtre, vous permettant de modifier l'affichage de chaque page ouverte. Dans chaque boîte de dialogue figure l'option Automatique sélectionnée par défaut. Lorsque l'option Automatique est sélectionnée pour toutes les boîtes de dialogue, leur comportement sera différent selon le type de fichier que vous ouvrez. Par exemple :

> - Si vous effectuez un cross-probing entre un schéma et un fichier PCB, une fenêtre affichera automatiquement un PCB 2D, tandis que l'autre affichera un schéma. Même chose si l'un des deux fichiers contient un PCB et un schéma. Si les fichiers A et B contiennent tous les deux un schéma et un PCB et qu'il subissent un cross-probing, l'un des fichiers affichera la page de schéma et l'autre, la page PCB 2D.
> - Si vous effectuez un cross-probing entre deux fichiers PCB, une fenêtre affichera automatiquement un PCB 2D, tandis que l'autre affichera un PCB 3D.
> - Si vous appliquez un cross-probing à deux schémas, leurs fenêtres respectives afficheront toutes les deux un schéma.
> 7. Pour modifier l'affichage d'un fichier dans une fenêtre, procédez comme suit :
> 1. Désélectionnez l'option Automatique dans la boîte de dialogue de la fenêtre à modifier.
> 2. Dans la liste Type, sélectionnez Schéma, PCB ou Vue PCB 3D. Ces options sont disponibles dans la liste Type uniquement lorsque les vues sont présentes dans le fichier.

> L'affichage du fichier dans la fenêtre change alors.

> 8. Pour passer d'une occurrence à l'autre d'un même composant, procédez comme suit :
> 1. Dans le panneau de navigation, sélectionnez un composant dans un fichier qui possède plusieurs occurrences de composant dans l'autre fichier.
> 2. Dans la boîte de dialogue du fichier aux occurrences multiples de composant, sélectionnez les composants dans la liste Occurrences ou cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent pour passer d'une occurrence de composant à une autre.
> 9. Sélectionnez une entité du schéma.

> La même entité sera mise en surbrillance dans les dessins PCB.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers