> ## Messen von Scheitelkoordinaten

> Die Option Scheitelkoordinaten liefert die Koordinaten von Scheitelpunkten im Modell.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Messen.

> Das Dialogfeld Messung wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Scheitel.

> Alle Scheitelpunkte im Modell werden hervorgehoben.

> 3. Wählen Sie im Abschnitt Koordinaten aus der Liste Einheiten die Einheit,
>    in der Sie die Messung vornehmen möchten.
> 4. Schieben Sie den Cursor über den hervorgehobenen Scheitelpunkt, den Sie messen möchten.

> In einer QuickInfo werden die X-, Y- und Z-Koordinaten angezeigt.

> 5. Wählen Sie den Scheitelpunkt.

> Im Dialogfeld Messung werden die X-, Y- und Z-Koordinaten angezeigt.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 6. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Messung zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers