> ### Messen von Scheitelkoordinaten

> Die Option Scheitelkoordinaten liefert die Koordinaten von Scheitelpunkten
> im Modell.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, und klicken Sie dann auf Scheitelpunktkoordinaten.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Scheitelpunktkoordinaten klicken.

> Hinweis: Alle Scheitelpunkte im Modell werden hervorgehoben.

> 2. Führen Sie einen Bildlauf über den Scheitelpunkt durch, dessen Koordinaten Sie zum Markup hinzufügen möchten.

> In einer QuickInfo werden die X-, Y- und Z-Koordinaten angezeigt.

> 3. Klicken Sie auf den Scheitelpunkt.

> Die X-, Y- und Z-Koordinaten und die Einheit werden als Wertefeld-Objekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer und im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 4. Klicken und ziehen Sie das Wertefeld an eine andere Stelle auf dem Markup.

> Klicken und ziehen Sie an den Ziehpunkten, um das Wertefeld zu vergrößern.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 5. Um die hervorgehobenen Scheitelpunkte im Modell zu entfernen, klicken Sie im Dialogfeld Maß-Objekte auf Schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers