> ### Modes de sélection EDA

> Les modes de sélection vous permettent de choisir des points géométriques ou électriques précis. Par exemple, si vous choisissez Sélectionner broche, placez le curseur sur la broche pour la surligner, puis cliquez. Surlignez et sélectionnez une seconde broche pour mesurer la distance entre les deux.

> Les modes de sélection vous permettent de choisir le point milieu, le point central et le point d’arrivée d’une entité, ainsi que les broches, les trous d’interconnexion et les origines de symboles. Le tableau ci-dessous présente les modes de sélection disponibles :

> Icône | Sélectionner | Description
> --- | --- | ---
> | D’arrivée | Mode géométrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur est déplacé près d’une extrémité (point d’arrivée) d’une composante.
> | Central | Mode géométrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur est déplacé près du centre d’une composante elliptique.
> | Milieu | Mode géométrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur est déplacé près du milieu d’une composante linéaire.
> | Broche | Mode électrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur touche une broche.
> | Trou d’interconnexion | Mode électrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur touche un trou d’interconnexion.
> | Origine symbole | Mode électrique : une boîte de sélection s’affiche lorsque le curseur touche un composant entier.
> | Libre | Permet de sélectionner n’importe quel point sur le document.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers