> ## Comparaison d'un fichier PCB avec un dessin

> Vous pouvez comparer visuellement des designs PCB ou des schémas. Le mode comparaison de fichiers EDA donne accès à des options EDA telles que la sélection d'entité, la recherche d'entité et le filtrage d'entité.

> Voir Comparaison de fichiers 2D

> Pour comparer un PCB avec un dessin :

> 1. Ouvrez un fichier PCB dans AutoVue.
> 2. Dans le menu Analyse, sélectionnez Comparer.

> La boîte de dialogue Ouvrir apparaît.

> 3. Entrez le nom du fichier ou recherchez le fichier graphique à comparer avec le fichier PCB.
> 4. Cliquez sur Ouvrir.

> La boîte de dialogue Comparaison PCB-Artwork apparaît.

> 5. Sélectionnez la couche matérielle PCB qui représente le dessin.
> 6. Par exemple, DESSUS ou DESSOUS.
> 7. Cliquez sur OK.

> AutoVue affiche trois fenêtres : la première contient le dessin original PCB, la deuxième contient le fichier graphique de comparaison et la troisième contient les résultats de la comparaison.

> 8. Pour quitter le mode comparaison, accédez au menu Fichier, puis Quitter mode comparaison.

> Le fichier original s’affiche de nouveau dans l’espace de travail.

> Remarque : Dans la barre d'outils AutoVue, vous pouvez également cliquer sur Quitter mode comparaison .

> Voir également Spécification d'une échelle et d'un décalage pour un fichier de comparaison

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers