> ## Kalibrieren von Abständen

> 1. Messen Sie den Abstand zwischen zwei Punkten, oder messen Sie den Gesamtabstand.

> Siehe Abstände in Nicht-Vektordateien

> Abstände in Vektordateien

> 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Abstand auf Kalibrieren.
>    Im Dialogfeld Abstand kalibrieren wird jetzt der gemessene Abstand angezeigt.
> 3. Wählen Sie aus der Liste Gemessener Abstand die Einheit, in die Sie den Abstand kalibrieren möchten.
> 4. Um nach einem Wert zu kalibrieren, klicken Sie auf Kalibrieren nach und geben einen Wert ein.

> Um den Abstand nach einem Faktor zu kalibrieren, klicken Sie auf Faktor festlegen und geben einen Wert ein.

> 5. Klicken Sie auf OK.

> Das Kalibrierungsergebnis wird im Dialogfeld Messung angezeigt.

> 6. Klicken Sie auf Schließen, um die Registerkarte Abstand zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers