边（单轨）

音频文件的支持工具立体声
.bir代手动（2010年8月8日版）
----------------------------------------

■这是手册中描述的脉冲响应图书馆.bir代规格。


1.以下是如何准备的文本文件和读取的一代。
请准备的四个文本文件。

※IR_elev.txt
这是描述的高级信息的文件。
我想先读整数大多数脉冲响应的总数
相隔一个空格后，升序来形容的程度从最低海拔整数从第二到最高的高度，
请用空格或制表符分隔每个数字之间。
请注意，以描述同一高度为取向的数目。
（如果你想读的高度0 IR被描述为“000”三种不同的方位）
去年年底，在90，必须只有一个90 Hatada。即使不存在90度的数据
请描述为一个假人。
从第二到最后的数字数目是相同的应响应的总脉冲数。

※IR_azim.txt
这是描述的方位信息的文件。
不需要的总脉冲响应数这个文件描述。
首先以对应于数字值的高度注意IR_elev.txt从359°之间的逆时针的值从0°
请按升序描述度为整数。请继续到下一个高级时也从最低程度开始
（例如，当高度被改变到第三...3503550 5...）。
请用空格或制表符分隔每个数字之间。最后的值必须为0（相应于先进的90度）。
在该文本的数字数目是相同的应响应的总脉冲数。

※IR_L.txt
这是描述左信道脉冲响应的文件。
点的数量是128点固定。 44.1kHz的，我假设你有16位。
请描述一行（-32768到32767）128短值，用空格或制表符分隔。
每一行IR_elev的顺序在它被写在IR_azim，请说明相应给他们的测量值。
线的总数目应是相同的脉冲响应的总数。
请注意，有必要写一个虚设的IR即使没有先进的90度的数据。

※IR_R.txt
这是描述右信道脉冲响应的文件。
请描述的相同的格式IR_L.txt。


2.Bien这四个文件全部启动位于Bien.exe同一个文件夹，
如果是正确的描述格式，边将读取启动文本IR数据。
我会吐的文件名为：当head_out.bir。
目前，边不仅可以读取这些文件名head01.bir的。
如果您想尝试，如果这是输出井文件，更改文件名head01.bir
保持在文件夹中HRTF被替换原有的。


3.详细说明示例，请参阅文本文件包括在内。