CALCOMP 数字化仪设定：
1.运行QUERY.EXE文件，打开计算机的大写键
2.将数字化仪连接到计算机的COM1口上，打开数字化仪
3.计算机上输入以下命令<ESC>为计算机左上角的取消键<ENTER>为计算机的回车键
   <ESC>%^0<ENTER>  %为<SHIFT>+5，^为<SHIFT>+6
   <ESC>%P<ENTER>
   <ESC>%VE<ENTER>
4.每次输入一组命令正确的话，数字化仪会发出嘀嘀的声音，表示输入正确，如果没有数码输入有
  问题，重新输入
