# Manutenção do tambor

## Limpar o fio de corona no interior da unidade do tambor

1
  Abra a tampa e retire o conjunto da unidade do tambor.

2
  Para limpar o fio de corona, desloque a patilha verde existente na unidade do tambor de um lado para o outro, 3 vezes.
  Certifique-se de que volta a colocar a patilha na posição inicial (1).

3
  Volte a colocar o conjunto da unidade do tambor no equipamento e feche a tampa.