# Kontrola teploty zapekacej jednotky

## Ponechanie zariadenia v nečinnosti 15 minút, vypnutie a zapnutie napájania

1
  Zariadenie nechajte 15 minút v nečinnosti.

2
  Vypnite a zapnite napájanie pomocou hlavného vypínača alebo odpojte napájací kábel a znova ho pripojte.
  Ak sa stále zobrazuje chybové hlásenie, zariadenie je potrebné opraviť.

V záujme bezpečného používania produktu dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Zástrčku zasuňte priamo do sieťovej zásuvky.
- Do jednej zásuvky nezapájajte viac ako jednu zástrčku.
- Vyberte miesto s teplotou od 10 °C do 32,5 °C (od 50 °F do 90,5 °F) a vlhkosťou od 20 % do 80 % (bez kondenzácie).