# Mantenimiento del tambor

## Limpie el hilo de la corona de la unidad del tambor

1
  Abra la cubierta y retire el conjunto de la unidad del tambor.

2
  Para limpiar el hilo de la corona, deslice la pestaña de color verde de la unidad del tambor de un lado a otro tres veces.
  No olvide devolver la pestaña a la posición inicial (1).

3
  Vuelva a colocar el conjunto de la unidad del tambor en el dispositivo y cierre la cubierta.