# Heiztemperatur überprüfen

## Das Gerät 15 Minuten lang ruhen lassen, dann ausschalten und wieder einschalten

1
  Lassen Sie das Gerät 15 Minuten lang ruhen.

2
  Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein-/Aus-Schalters oder durch Herausziehen und Wiedereinstecken des Netzkabels aus und wieder ein.
  Wenn die Fehlermeldung bestehen bleibt, muss das Gerät repariert werden.

Beachten Sie zur sicheren Verwendung des Produkts folgende Hinweise.

- Stecken Sie den Netzstecker direkt in eine Netzsteckdose.
- Schließen Sie nicht mehr als einen Netzstecker an eine Netzsteckdose an.
- Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 10 °C und 32,5 °C (50 °F und 90,5 °F) und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % (ohne Kondensation) liegt.