# Comprobación de la temperatura del calentador

## Deje el dispositivo inactivo durante 15 minutos, apáguelo y vuelva a encenderlo

1
  Deje el dispositivo inactivo durante 15 minutos.

2
  Apague y encienda el dispositivo a través del botón de apagado/encendido o desenchufe el cable de la corriente alterna y vuelva a enchufarlo.
  Si el mensaje de error no desaparece, debe reparar el dispositivo.

Para usar el producto de forma segura, siga las instrucciones siguientes.

- Inserte el enchufe directamente en la toma de corriente alterna.
- No conecte más de un enchufe a la toma de corriente.
- Elija una ubicación donde la temperatura permanezca estable entre 10 °C y 32,5 °C (50 °F y 90,5 °F) y la humedad se encuentre entre el 20% y el 80% (sin condensación).