# Lämmittimen lämpötilan tarkistus

## Anna laitteen seistä 15 minuuttia. Katkaise virta ja kytke se uudelleen.

1
  Anna laitteen seistä 15 minuuttia.

2
  Katkaise virta ja kytke se takaisin painamalla virtapainiketta tai irrota vaihtovirtajohto virtalähteestä ja kytke se takaisin.
  Jos virheilmoitus ei katoa, laite on korjattava.

Noudata seuraavia ohjeita, jotta laitteen käyttö olisi turvallista:

- Kytke virtajohto suoraan vaihtovirtalähteeseen.
- Yhteen virtalähteeseen saa kytkeä vain yhden virtajohdon.
- Valitse laitteelle paikka, jonka lämpötila on 10–32,5 °C (50–90,5°F) ja ilmankosteus 20–80 % (ei kosteuden tiivistymistä).