# Alimentation électrique instable détectée

## Éteignez l'appareil puis rallumez-le

Éteignez l'appareil puis rallumez-le à l'aide du commutateur marche/arrêt, ou débranchez le cordon d'alimentation CA puis rebranchez-le.

Pour utiliser le produit en toute sécurité, suivez les consignes ci-dessous.

- Insérez la fiche directement dans une prise d'alimentation CA.
- Ne raccordez pas plus d'une fiche à une prise.
- Ne connectez pas l'appareil à un onduleur ou à un générateur électrique privé.