# Kontrollerar fixeringsenhetes temperatur

## Låt maskinen stå i 15 minuter, slå av och på strömmen

1
  Låt maskinen stå i 15 minuter.

2
  Slå av och på strömmen med strömbrytaren eller genom att dra ut nätkabeln och sätta i den igen.
  Om felmeddelandet kvarstår måste maskinen repareras.

Använd maskinen på ett säkert sätt genom att följa nedanstående anvisningar.

- Sätt i kontakten direkt i ett vägguttag.
- Sätt inte i flera kontakter i samma uttag.
- Välj en plats där temperaturen är 10–32,5 °C (50–90,5°F) och luftfuktigheten 20–80 % (ingen kondensation).