# Controllo della temperatura del fusore

## Non utilizzare l'apparecchio per 15 minuti, spegnere e riaccendere l'alimentazione

1
  Non utilizzare l'apparecchio per 15 minuti.

2
  Spegnere e riaccendere l'alimentazione utilizzando il pulsante di accensione oppure scollegando e ricollegando il cavo di alimentazione.
  Se è ancora presente il messaggio di errore, è necessario riparare l'apparecchio.

Per utilizzare il prodotto in sicurezza, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Inserire la spina direttamente in una presa di alimentazione CA.
- Non collegare più di una spina a un'unica presa.
- Scegliere un ambiente con una temperatura compresa tra 10 °C e 32,5 °C (50 °F e 90,5 °F) e un'umidità compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa).