# Vérification de la température de l'unité de chauffage

## Laissez reposer l'appareil pendant 15 minutes, éteignez-le, puis rallumez-le

1
  Laissez reposer l'appareil pendant 15 minutes.

2
  Éteignez l'appareil puis rallumez-le à l'aide du commutateur marche/arrêt, ou débranchez le cordon d'alimentation CA puis rebranchez-le.
  Si le message d'erreur persiste, l'appareil a besoin d'être réparé.

Pour utiliser le produit en toute sécurité, suivez les consignes ci-dessous.

- Insérez la fiche directement dans une prise d'alimentation CA.
- Ne raccordez pas plus d'une fiche à une prise.
- Choisissez un emplacement dont la température reste comprise entre 50 °F et 90,5 °F (10 °C et 32,5 °C) et l'humidité entre 20 % et 80 % (sans condensation).