# Toner ersetzen

## Durch neue Tonerkassette ersetzen

1
  Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Trommeleinheit heraus.

2
  Ersetzen Sie die Tonerkassette.

3
  Bewegen Sie den grünen Schieber der Trommeleinheit 3 Mal von einer Seite zur anderen.
  Der Schieber muss wieder in seine Ausgangsposition gebracht werden (1).

4
  Legen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein und schließen Sie die Abdeckung.