# Trommelwartung

## Koronadraht im Inneren der Trommeleinheit reinigen

1
  Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Trommeleinheit heraus.

2
  Bewegen Sie zum Reinigen des Koronadrahts den grünen Schieber der Trommeleinheit 3 Mal von einer Seite zur anderen.
  Der Schieber muss wieder in seine Ausgangsposition gebracht werden (1).

3
  Legen Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät ein und schließen Sie die Abdeckung.