# Kontrol af varmeenhedens temperatur

## Lad maskinen stå i 15 minutter – sluk den så, og tænd den igen

1
  Lad maskinen stå i 15 minutter.

2
  Sluk og tænd maskinen med afbryderknappen, eller træk AC-strømstikket ud, og sæt det i igen.
  Hvis fejlmeddelelsen stadig vises, skal maskinen repareres.

Tag følgende forholdsregler for at anvende maskinen på sikker vis.

- Sæt stikket direkte ind i en AC-stikkontakt.
- Sæt ikke mere end ét stik i en stikkontakt.
- Placer maskinen et sted, hvor temperaturen holder sig mellem 10° C og 32,5° C (50° F og 90,5° F), og fugtigheden er mellem 20 % og 80 % (uden kondens).