Muxer latm [LOAS/LATM]:
    Common extensions: latm,loas.
    Mime type: audio/MP4A-LATM.
    Default audio codec: aac.
LATM/LOAS muxer AVOptions:
-smc-interval      <int>        E..... StreamMuxConfig interval. (from 1 to 65535)

