**道道通自主升级操作手册**

**导 航 地 图 升 级 操 作 指 南**

****

Ritu Information Systems Inc 2017

**升级操作步骤**

1.判断导航是否可以升级

2.备份用户地图卡上的旧数据

3.安装新版本地图

4.读取硬件序列号

5.获取激活码

6.进入地图及质检

1. **判断导航是否可以升级**
2. **检查用户导航硬件本身是否可正常工作；**

运行原来的导航地图，确认旧地图可以正常导航，只有在导航硬件正常的情况下，才可以继续升级新版本导航地图。

1. **机器可用运存在50M或者以上。**

**3、查找用户导航硬件相对应的品牌和型号；如不清楚可以拍照主菜单界面和提供地图版本信息发给我司官方QQ： 4008898123，进行咨询。**



**图1-1**

1. **备份地图卡上的旧数据**


为了保险起见，请在升级新地图之前，务必备份好原导航卡里面的所有文件（原导航地图等文件）至电脑硬盘里面，待升级成功后，最后才可以删除电脑上的备份。

注意：可以购买一张新的内存卡来安装数据，旧的地图内存卡可以作为后备之用，在出现数据或者内存卡丢失的情况下。这样可以省去备份旧数据的步骤。

1. **安装新版本地图（以高配版为例）**

新版本地图数据要求至少**8G**或者以上的内存卡来安装，请确认卡容量是否足够；首先解压道道通2017夏季版地图数据和道道通2017夏季版高配主程序这两个压缩文件，放到电脑硬盘上。

**复制这个文件夹到内卡上**


解压

**图2-1**

主程序内，分别有两个应用程序，如果你需要安装到便携式导航仪的**内置储存器**中，请使用**机绑的RtNavi.exe**。



解压道道通2017夏季版地图数据——复制里面Spec和Mapdata 文件夹到内存卡上的RtNavi文件夹里面。

**复制这两个文件夹到卡上的RtNavi文件夹里面**

解压

**图2-2**

1. **读取硬件序列号**

将装好数据的内存卡插到导航硬件的地图卡槽里，再点击导航主界面的“**导航”**，出现“**激活地图**”的界面（如图3-1），记录“**激活版本**”和“**序列号**”的信息、登录道道通官方网站<http://iasu003.ritu.cn/B2C/autothree.aspx>购买激活码。


（**注意：序列号在每个机器上都完全不相同的，客户请勿使用图片中序列号来购买激活码！**）

**图3-1**

1. **获取激活码**
2. **登录道道通官网购买激活码**


打开网页浏览器，输入： [http://iasu003.ritu.cn/B2C/autothree.aspx/](http://iasu003.ritu.cn/) ，选择对相应的**激活版本号，序列号，以及输入手机号码**来接收激活码短信，如需要索取发票可勾选索取发票，核对好信息后即可点击“购买”来进行付费（如图4-1）。

（**注意：序列号在每个机器上都完全不相同的，客户请勿使用图片中序列号来购买激活码！**）



**图4-1**

选择好符合自己的支付方式来进行付款，建议在支付前确认电脑已经打开安全防毒软件。

****

**图4-2**

1. **激活地图**

通过以上两种付款方式完成付款后，会收到一条手机短信，短信里面会有**激活码**，把**激活码**输入到激活界面（图4-3）的激活码那一栏直到显示绿色的正确符号，点击右侧的“安装”，出现提示后，点击“确定”并自动退出导航（图4-4），再次点击“导航”图标，即可进入新版本导航。




**图4-3**



**图4-4**

1. **进入地图并质检**

点击导航按钮可直接进入 “特别声明”界面，点击“本次接受”或“永久接受”可进入地图界面（图5-1），激活成功。



**图5-1**

地图质检项目：

1. 检查地图是否可以收到信号并定位

查看卫星信号状态方法如下图，定位后会有提示已进入当前城市。



1. 检查“模拟导航”时，是否可以正常播报声音



选择“功能”，选择“3D演示”，再选择“3D导航”，选择任意一城市可进行模拟导航，如模拟导航时语音播报正常则表示软件语音协议与机器相匹配。

1. 检查手写是否正常

选择右下角“查找”， 当输入法切换为“手写”时，在右侧空白处写字，如系统可默认出来并录入左边，则手写没问题。左下角的输入法图标可切换输入法。

**以上质检完成，地图升级成功！**

**感谢观看。**