动网主站 动网论坛虚拟主机 官方支持网站 官方支持论坛 站长工具 论坛网络支付功能介绍
论坛安装 | 商业注册 | 安全说明 | 首页调用 | 常见问题 | 技术特性 | 典型案例 | 关于动网 | 联系我们 | 如何购买论坛虚拟主机
动网论坛安全设置说明 一. 选择专业的虚拟主机服务器服务公司，大部分用户都选择虚拟主机安装动网论坛，由于很多公司良莠不齐，在各个环节方面都不能做到尽善尽美，我们强烈推荐大家选择动网科技专用论坛虚拟主机安装运行动网程序，详情请访问：http://www.aspsky.cn 二. 对于论坛安装者 1. 必须及时查看 http://www.dvbbs.net，以便获得最新版本的程序，必须及时将自己的论坛升级到最新的版本。 2. 放置论坛的主机要注意安全，一些重要的目录请管理员设置好权限，防止非正常的访问。 3. 上传程序前修改数据库名称，建议改为asp后缀，并修改conn.asp文件（文件中有修改说明），防止非法下载，也可对数据库加密后修改conn.asp文件。 4. 备份数据库名称必须更改，具体说明请看后台说明。 5. 如果发现论坛有任何异常，请及时到 http://www.dvbbs.net 中联系动网。 三. 对于论坛管理员 1. 定期更改数据库的名字并备份数据，提高论坛安全系数。 2. 如果论坛做过备份，当下载了备份文件后注意及时删除主机上的备份文件。 3. 定期修改自己的密码，不要在任何公共场所使用自己的密码进入论坛。 4. 在管理论坛时，或者用管理员身份登录时，尽量不要去访问其他任何站点，以防止 cookie 泄密。 5. 不要使用少于 8 位的密码，密码中务必是数字、字母的组合，提高安全系数。对于坛主，我认为密码不应该少于 12 位，必须是数字、字母(大小写)组合。 6. 进入管理区，执行管理操作完毕后，注意要关闭全部的浏览器一次，以绝后患。 7. 用自己的用户名和密码登录过论坛的话，当你离开论坛时，务必点退出，不要仅仅关闭浏览器。 8. 定期维护论坛，初始化用户资料，查看是否有异常的账号，及时处理多余的坛主和总斑竹。 四. 对于论坛版主 1. 定期修改自己的密码，不要在任何公共场所使用自己的密码进入论坛。 2. 不要使用少于 8 位的密码，密码中务必是数字、字母的组合，提高安全系数。 3. 用自己的用户名和密码登录过论坛的话，当你离开论坛时，务必点退出，不要仅仅关闭浏览器。 4. 发现密码被盗，应该立即通知坛主给与解决。 五. 对于论坛使用者 1. 定期修改自己的密码，不要在任何公共场所使用自己的密码进入论坛。 2. 不要使用少于 8 位的密码，密码中务必是数字、字母的组合，提高安全系数。 3. 用自己的用户名和密码登录过论坛的话，当你离开论坛时，务必点退出，不要仅仅关闭浏览器。 4. 发现密码被盗，应该立即通知版主给与解决。
海口动网先锋网络科技有限公司版权所有 Copyright © 2000 - 2008 Dvbbs.Net 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证编号 琼 ICP 020077