硬盘保护卡/硬盘还原卡  工具盘  文件说明

HDMCVSD.VXD   ;用于 Windows 95/98/ME 的32位VxD驱动程序
HDMCNT.SYS    ;用于 Windows NT/2000 的内核驱动程序, 执行SETUP.EXE安装, 建议在还
              ;原卡未安装前或者移除后以Administrator登录安装内核驱动程序
SETUP.EXE     ;驱动程序安装/卸载工具, 自动识别Windows 9x和Windows NT平台, 运行
              ;于Windows 9x平台则安装/卸载VxD驱动程序, 运行于Windows NT平台则安
              ;装/卸载NT内核驱动程序, 同时检测当前正在运行的NT内核驱动程序
HDMCNAE.VXD   ;自动网络维护 Windows 95/98/ME 的32位VxD驱动程序, 如果需要在网络
              ;拷贝后自动修改每台计算机的名称、用户名、IP地址, 请在发送端主机上
              ;执行SETUP安装本驱动程序, 并设置发送端主机的名称、用户名、IP地址,
              ;等到网络广播发送完成, 则本驱动程序会在发送端的编号上加上当前客户
              ;机的网络节点号作为本机的编号, 例如发送端IP地址为192.168.10.1, 网
              ;络发送时本机节点号为18, 则发送完成后本机IP地址为192.168.10.19
HDMC_PIC.BMP  ;经销商或者用户自己定义的开机图片样例, BMP格式4位16色, 您可以参照
              ;修改, 然后把它放到C盘根目录下, 别忘了修改系统参数[开机等待显示]
FIXDOS2G.COM  ;MS-DOS 7.0以前版本的内核有缺限, 不能从硬盘的2GB以上引导, 所以如
              ;果您使用多重引导, 最好将DOS放在第一分区, 否则只能找它帮忙
PASSWORD.EXE  ;系统密码再生工具 客户端程序, 可以将数据传给我们处理, 也可以先取
              ;出卡再执行它清除密码, 同时可在意外情况下强行将卡移除
CHECK.COM     ;系统检测工具, 可以检查内核版本和当前资源使用率以及硬盘参数
SETPCI.COM    ;如果插卡后引导过程中出现兼容性问题, 对于ISA卡可以修改跳线设置,
              ;对于PCI卡可以使用这个软件工具配置PCI卡的工作方式, 例如华硕主板
NETCOPY.COM   ;网络拷贝工具程序, 适用于连网计算机的数据统一管理, 用它可以随时同
              ;步局域网中或者直线电缆连接的多台计算机中的CMOS数据, 硬盘数据, 以
              ;及保护卡/还原卡的配置参数和密码, 使用说明见后
NETCOPYX.COM  ;生成NETCOPY.COM工具程序软盘, 用于新硬盘的网络拷贝
TIMECLR.COM   ;定期清除资料盘的工具程序, 将下行命令加入自动批处理AUTOEXEC.BAT中
              ; TIMECLR D 1 | FORMAT D: /U/Q  每星期一首次开机自动快速格式化D盘
              ; TIMECLR E 7 | FORMAT E: /U/Q  每星期日首次开机自动快速格式化E盘
              ; TIMECLR D 0 | FORMAT D: /U/Q  每天首次开机自动快速格式化D盘

;
;
<<<<<<<<<<<<<<<<
NETCOPY 网络拷贝
>>>>>>>>>>>>>>>>

网络拷贝简单操作步骤如下：
1.在接收端选择网络维护--接收数据。
2.在发送端选择网络维护--远程控制--回车--收集卡号--等出现界面时按F10--网络维护
--发送数据--回车--确定--选择要发送的硬盘数据--回车--用光标键选择要接收数据的计
算机--按空格键将关机改为发送。结束


网络机房自动维护，首次安装以及此后的管理维护，可以先在一台计算机（称为发送端）
上进行，然后使用网络拷贝NETCOPY同步修改其它计算机（称为接收端）硬盘中的数据，
这样就可以将机房中几十台计算机的维护工作简化为维护一台计算机，简单使用说明:
1. 首次使用前的准备工作
1.1. 因为广播发送后所有计算机的硬盘数据、CMOS数据、还原卡设置、密码都会一样，
     所以建议尽可能地对发送端进行系统性能优化。
1.2. 为了能够自动分配和修改每个接收端的识别参数，请先设定好发送端的名称、用户
     名、IP地址（如果必要），并执行工具盘上的SETUP，选中"自动网络维护"复选框再
     安装。广播发送后，每个接收端的识别参数都会被修改为发送端的识别参数加上本
     机的网络节点号再加1。例如某接收端的网络节点号为26，发送端名称是PC5，那么
     该接收端的名称将被自动修改成PC32；发送端IP地址为192.168.10.1，该接收端的
     IP地址将是192.168.10.28。
1.3. 如果网卡和主板都支持网络唤醒，并且需要在发送端通过网络远程遥控开启所有接
     收端，请在网卡和主板之间连接相关的唤醒控制线，并在CMOS中设定允许远程开机
     Wake from LAN/Network。
1.4. 包驱动程序是指各网卡厂家提供的底层通讯驱动PACKET，网络拷贝并不直接操纵各
     种网卡，而是借助于相应的驱动程序。网络维护工具NETCOPY已经集成RTL8139芯片
     的网卡驱动程序，如果是其它芯片的网卡，请将网卡驱动盘PKTDRV或者类似目录下
     的包驱动程序文件改名为NCPACKET.COM再复制到与NETCOPY同一目录下。
1.5. 为了以后的网络维护自动化，请将NETCOPY.COM和NCPACKET.COM驱动程序复制到C盘
     的根目录下，并在重启后进入还原卡的主菜单，选中[系统参数]的[每次引导系统前
     连接到网络]复选框，这样接收端在每次开机或重启后都会自动尝试连接到发送端。
2. 首次使用网络拷贝
2.1. 如果已经安装了还原卡，请进入开放模式。如果硬盘上已经安装了DOS/Win9x系统，
     请在启动时按F8键并选择"Safe mode command prompt only"进入纯DOS环境。否则
     请从软盘引导提供基本DOS。
2.2. 在发送端上执行NETCOPY工具程序，如果不是RTL8139芯片的网卡，还要在此之前先
     执行包驱动程序NCPACKET，通常需要一个命令行参数，例如"NCPACKET  0X60"。执
     行后请按F10键切换到发送模式，接着选择需要同步发送的内容，常用选项是4和6，
     在提示信息后显示接收端编号，开始等待接收端登录。
2.3. 依次在每个接收端上执行NETCOPY，数秒后接收端将自动登录到发送端，并按登录顺
     序获得发送端分配的网络节点号。如果不能登录请检查网络是否连通、驱动程序是
     否正确；如果显示登录失败请检查所装的还原卡是否是原装正版。
2.4. 在发送端屏幕上可以看到已经登录连接的接收端的编号和状态，在所有接收端登录
     完成后，建议按F2键保存当前参数，用途：一是用于远程遥控开机，发送端开启后
     可以根据这个历史记录自动开启所有接收端；二是确保每个接收端分配到的网络节
     点号永久不变，从而确保每个接收端的名称、用户名、IP地址永久不变。
2.5. 在发送端上按F10键开始发送数据，如果通讯成功并且接收端操作完成则对应编号后
     继续显示连接状态，否则可能显示超时即未应答、错误即硬盘读写错，请调整参数
     例如发送延时后再试。发送过程中伴有进度百分比显示，必要时可以按ESC键终止。
     正常发送完成后，可以控制所有接收端重新启动或者关机。
2.6. 对于接收端，如果使用了集成网卡的还原卡即二合一卡（LAN），可以不进入DOS执
     行NETCOPY，而直接在系统主菜单中选择[网络维护/NETCOPY]，如果C盘根目录下还
     没有NETCOPY.COM文件，可以插入工具软盘。
3. 日常使用网络维护
3.1. 如果在首次网络拷贝时按1.2、1.3、1.5、2.4之建议作了相应的设置，那么以后日
     常的网络维护将非常简单。
3.2. 打开发送端，进入开放模式，升级应用软件。
3.3. 重启后进入还原卡系统主菜单中选择[网络维护]；如果您的还原卡没有此选项，请
     进入开放模式的纯DOS下执行NETCOPY。
3.4. 选择发送模式，选择发送内容，按F10键远程开机，自动打开所有接收端的电源，设
     置发送完成后"全部关机"
3.5. 每个接收端在还原卡初始化完成后的数秒内自动登录到发送端。
3.6. 在发送端上按F10键发送数据，完成后自动关闭所有计算机。
3.7. 发送完成后的接收端不需要再做任何设置即可投入使用。
3.8. 至此您不用离开发送端一步，就可以同步升级几十台计算机。
4.   其它很多附加功能例如定时网络维护，欢迎从网站免费下载升级。
