    如果你使用的不是RTL8139芯片的网卡，请将本目录中的所有文件拷贝到C盘根目录下，然后，您需要进入还原卡的开放模式，并启动到DOS下。执行命令:net XXX，其中XXX是用来表示您使用网卡型号的参数。例如intel Pro100的网卡，您需要执行命令:net pro100，这样您就可以开始网络克隆了。不同的网卡对应的参数如下。
 参数                          		网卡类型
3c905    	3Com EtherLink PCI Bus Master Packet Driver (3COM 905)
3c90x    	3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C90X)
8029     	Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC 1998
dcn530tx   	DCN-530TX PCI Ethernet Adapter V1.00 (2002.0411)
dfe530tx   	D-Link DLE-530TX PCI NIC (Rev B) V2.53 (2000.0525)
dle530    	D-Link DFE-530TX PCI NIC V4.10 (2002.0703)
ip100    	IC Plus IP100 based Fast Ether Adapter V3.03 (2003.0411)
pro100    	Intel EtherExpress(tm) PRO/10 & PRO/100B PCI, vers 11.11
sis900    	SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet Adapter V1.15 (2002.0816)
via      	VIA Rhine I/II Family Fast Ether Adapter V4.16
e100b    	也是PRO100的驱动.如果PRO100.COM不能用.可以试试这个.