    如果你使用的是RTL8139芯片的网卡，请将8139目录中选择某个版本的NETCOPY.COM拷贝到C盘跟目录下即可。如果使用的时其它型号的网卡，请进入other目录，并查看下表，对应的进入你使用网卡型号的子目录中，将其中两个文件全部拷贝到C盘根目录下。这样你就可以进入还原卡设置中，选择"网络维护"选项，开始网络克隆了。
目录名                          	网卡类型
3c905    	3Com EtherLink PCI Bus Master Packet Driver (3COM 905)
3c90x    	3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C90X)
8029     	Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC 1998
dcn530tx   	DCN-530TX PCI Ethernet Adapter V1.00 (2002.0411)
dfe530tx   	D-Link DLE-530TX PCI NIC (Rev B) V2.53 (2000.0525)
dle530    	D-Link DFE-530TX PCI NIC V4.10 (2002.0703)
ip100    	IC Plus IP100 based Fast Ether Adapter V3.03 (2003.0411)
pro100    	Intel EtherExpress(tm) PRO/10 & PRO/100B PCI, vers 11.11(PCI网卡）
sis900    	SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet Adapter V1.15 (2002.0816)
via      	VIA Rhine I/II Family Fast Ether Adapter V4.16
e100b    	也是PRO100的驱动，一般是使用于主板集成的intel pro100网卡上

注：
1. 要使用网络传输功能，你的C盘的格式不可以是NTFS格式。
2. 本光盘带启动功能，你也可以进入CMOS设置，设定电脑为从光驱启动，这样你就可以在图形界面下选择你的网卡，光盘自带的程序会帮你完成一切拷贝的操作。