要点：

1、PC机上不要插PCI金税卡。

2、驱动程序安装：控制面板，添加硬件，“是，我已经连接了此硬件（Y）”，添加新的硬件设备，“安装我手动从列表选择的硬件（高级）（M）”，“显示所有设备”，“从磁盘安装（H）...”,用“浏览”选择驱动程序所在目录，“打开”，“下一步”，即可完成安装。

3、配置IO地址：在设备管理的ISA的类下的“JSISA Driver”驱动中选择相应的IO地址即可。

4、使用我公司ISA延伸板的话，使用期间不能上下电。

