步骤：

1.双击1(3538M驱动).exe，完成后请马上重启电脑。
2.双击2(ufxsetup.39.pre).exe插件，默认安装模式，无需更改。
3.双击3导入3(ProFx308_38L).kxl插件，会提示注册成功11个组件。
4.鼠标右键屏幕右下方KX图标，打开DSP数字信号处理器，在DSP连线图空白处右键清空数字信号处理器设置为默认，载入你要到的连线图。


                   -------电脑声卡情缘-------