mkvextract -- Extreu les pistes des de fitxers Matroska(tm) a altres fitxers

# 1. Sinopsis

mkvextract {nom-fitxer_origen} {mode1} opcions extracció-especificacions1 mode2 opcions extracció-especificacions2 …

# 2. Descripció

Aquest programa extreu parts específiques d'un fitxer Matroska(tm) a altres formats útils. El primer argument és el nom del fitxer d'origen que haurà de ser un fitxer Matroska(tm).

Tots els altres arguments canviaran a un determinat mode d'extracció, canviaran les opcions per al mode actual o s'especifcarà extreure a quin fitxer. Es poden usar múltiples modes en la mateixa invocació del «mkvextract», el qual permet l'extracció de múltiples coses en un sol pas. La majoria de les opcions només es poden usar en determinats modes amb algunes opcions que s'apliquen a tots els modes.

Actualment s'admet l'extracció de pistes, etiquetes, adjunts, capítols, fulls de muntatge CUE, codis de temps i índexs.

## 2.1. Opcions comunes

Les següents opcions estan disponibles en tots els modes i només es descriuran en aquesta secció.

Option | Description
--- | ---
-f, --parse-fully | Estableix el mode d'anàlisi a «full» (Completa). El mode per omissió no analitzarà tot el fitxer, ja que empra la meta de cerca dels elements per a localitzar els elements requerits d'un fitxer d'origen. En el 99% dels casos n'hi ha prou. Però per a fitxers que no contenen elements meta de cerca o que estan malmesos, l'usuari hauria d'emprar aquest mode. L'anàlisi completa d'un fitxer pot requerir força temps, mentre que una anàlisi ràpida només porta segons.
--command-line-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes indicades des de la línia d'ordres. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
--output-charset joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters al qual convertir les cadenes de la sortida. Per omissió serà el joc de caràcters donat per la configuració regional actual del sistema.
-r, --redirect-output nom_fitxer | Escriu tots els missatges al nom_fitxer en lloc de a la consola. Si bé això es pot fer fàcilment amb la redirecció de la sortida, hi ha casos en què cal aquesta opció: quan el terminal torna a interpretar la sortida abans d'escriure-la a un fitxer. Es respectarà el joc de caràcters establert amb --output-charset.
--flush-on-close | Li indica al programa que buidi totes les dades emmagatzemades a la memòria cau de l'emmagatzematge en tancar els fitxers oberts per a escriure. Això es pot usar per a evitar la pèrdua de dades en interrupcions d'electricitat o per a evitar certs problemes en el sistema operatiu o els controladors. L'inconvenient és que la multiplexació trigarà més, ja que el «mkvmerge» esperarà fins que totes les dades s'hagin escrit a l'emmagatzematge abans de sortir. Vegeu els problemes número 2469 i 2480 en el seguiment d'errors del MKVToolNix per a un debat en profunditat sobre els pros i els contres.
--ui-language codi | Força l'ús de les traduccions per al codi d'idioma (p. ex., «de_DE» per a les traduccions en alemany). Introduint «list» com a codi, es farà que el programa ofereixi a la sortida una llista de les traduccions disponibles.
--abort-on-warnings | Indica al programa que interrompi després d'emetre el primer avís. El codi de sortida del programa serà 1.
--debug tema | Activa la depuració per a una característica específica. Aquesta opció només és útil per als desenvolupadors.
--engage característica | Activa les característiques experimentals. Es pot sol·licitar una llista de les característiques disponibles amb mkvextract --engage list. Aquestes característiques no estan destinades a ser emprades en situacions normals.
--gui-mode | Activa el mode IGU. En aquest mode, les línies surten amb un format especial que pot explicar-vos el que està succeint per tal de controlar la IGU. Aquests missatges segueixen el format «#IGU#missatge». El missatge pot estar seguit per parells clau/valor com «#IGU#missatge#clau1=valor1#clau2=valor2…». Ni els missatges ni les claus seran traduïdes, sempre sortiran en anglès.
-v, --verbose | Serà detallat i mostrarà tots els elements importants del Matroska(tm) a mesura que es llegeixin.
-h, --help | Mostra la informació d'ús i surt.
-V, --version | Mostra la informació sobre la versió i surt.
@fitxer_d_opcions.json | Llegeix els arguments addicionals per a la línia d'ordres des del fitxer fitxer_d_opcions. Per a més informació sobre els formats admesos, vegeu la secció anomenada «Fitxers d'opcions» a la pàgina man del mkvmerge(1).

## 2.2. Mode extracció de la pista

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen tracks [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1 [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

Hi ha disponibles les següents opcions de línia d'ordres per a cada pista en el mode d'extracció «tracks» (pistes). Hauran d'aparèixer al davant de l'especificació de la pista on s'hagin d'aplicar (vegeu a sota).

Option | Description
--- | ---
-c joc_de_caràcters | Estableix el joc de caràcters per a convertir el text de la següent pista de subtítols. Només serà vàlida si l'objectiu de l'ID es correspon amb una pista de subtítols de text. Per omissió s'empra UTF-8.
--blockadd nivell | Només manté «BlockAdditions» fins aquest nivell. Per omissió ho manté en tots els nivells. Aquesta opció només afectarà certs tipus de còdecs com WAVPACK4.
--cuesheet | Fa que el mkvextract(1) extregui un full de muntatge (CUE sheet) des de la informació dels capítols i les dades de les etiquetes per a la següent pista a dins d'un fitxer el nom del qual serà el nom de sortida de la pista amb un prefix «.cue».
--raw | Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. A diferència de l'etiqueta --fullraw, aquesta etiqueta no causa que el contingut de l'element CodecPrivate s'escrigui al fitxer. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els que el mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.
--fullraw | Extreu les dades en RAW a un fitxer sense contenidor. El contingut de l'element CodecPrivate s'escriurà en el primer fitxer si la pista conté aquest element a la capçalera. Aquest mode funciona amb tots els CodecID, fins i tot amb els que el mkvextract(1) no permet, però els fitxers resultants podrien no ser usables.
TID:nom_sortida | Causa l'extracció de la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify. Cada nom de sortida només s'ha d'emprar una vegada. L'única excepció són les pistes RealAudio i RealVideo. Si empreu el mateix nom per a pistes diferents, llavors aquestes seran emmagatzemades en el mateix fitxer. Exemple:
    $ mkvextract entrada.mkv tracks 0:video.h264 2:sortida-dues-pistes-vobsub.idx 3:sortida-dues-pistes-vobsub.idx

## 2.3. Mode extracció dels adjunts

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen attachments [opcions] AID1:nom_sortida1 [AID2:nom_sortida2 ...]

Option | Description
--- | ---
AID:nom_sortida | Causa l'extracció de l'adjunt amb l'ID AID al fitxer nom_sortida, si aquest adjunt existeix al fitxer d'origen. Si es deixa buit el nom_sortida, llavors s'emprarà el nom de l'adjunt al fitxer Matroska(tm) d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID dels adjunts són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify.

## 2.4. Mode extracció dels capítols

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen chapters [opcions] nom-fitxer_sortida.xml

Option | Description
--- | ---
-s, --simple | Exporta la informació dels capítols en un format senzill, emprat en les eines OGM (CHAPTER01=«...», CHAPTER01NAME=«...»). En aquest mode es descartarà alguna informació. Per omissió la sortida dels capítols serà en el format XML.
--simple-language idioma | Si el format senzill està habilitat, llavors el mkvextract(1) simplement mostrarà una única entrada per a cada àtom de capítol trobat, fins i tot si un àtom de capítol conté més d'un nom de capítol. Per omissió, el mkvextract(1) emprarà el primer nom de capítol trobat per a cada àtom, independentment del seu idioma. L'ús d'aquesta opció permet a l'usuari determinar quins són els noms dels capítols de sortida si els àtoms contenen més d'un nom de capítol. El paràmetre language ha de ser un codi ISO 639-1 o ISO 639-2.

Els capítols s'escriuran en un fitxer de sortida especificat. Per omissió, s'utilitzarà el format XML entès pel mkvmerge(1). Si no es troba cap capítol al fitxer, el fitxer de sortida no serà creat.

## 2.5. Mode extracció de les etiquetes

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen tags [opcions] nom-fitxer_sortida.xml

Les etiquetes s'escriuran en un fitxer de sortida especificat, s'utilitzarà el format XML entès pel mkvmerge(1). Si no es troba cap etiqueta al fitxer, el fitxer de sortida no serà creat.

## 2.6. Mode extracció del full de muntatge

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen cuesheet [opcions] nom-fitxer_sortida.cue

El full de muntatge s'escriurà en un fitxer de sortida especificat. Si no es troba cap capítol o etiqueta al fitxer, no es crearà el fitxer de sortida.

## 2.7. Mode extracció del codi de temps

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen codis_de_temps_v2 [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1 [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

Option | Description
--- | ---
TID:nom_sortida | Causa l'extracció dels codis de temps per a la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify. Exemple:
    $ mkvextract entrada.mkv codis_de_temps_v2 1:pista-ts1.txt 2:pista-ts2.txt

## 2.8. Mode extracció dels índexs

Sintaxi: mkvextract nom-fitxer_origen cues [opcions] TID1:nom-fitxer_destinació1 [TID2:nom-fitxer_destinació2 ...]

Option | Description
--- | ---
TID:nom_fitxer_destinació | Causa l'extracció dels índexs per a la pista amb l'ID TID al fitxer nom_sortida, si aquesta pista existeix al fitxer d'origen. Aquesta opció es pot emprar múltiples vegades. Els ID de les pistes són els mateixos que mostra el mkvmerge(1) amb l'opció --identify i no els números continguts en l'element CueTrack.

El format de la sortida és un senzill format de text: una línia per a cada element CuePoint amb un parell clau=valor. Si un element opcional no és present en un CuePoint (p. ex., CueDuration), llavors es retornarà un guió com a valor.

Exemple:

    timestamp=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

Les claus possibles són:

Option | Description
--- | ---
timestamp | El codi de temps del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és HH:MM:SS.nnnnnnnnn. Aquest element s'establirà sempre.
duration | La durada del punt de l'índex amb una precisió de nanosegons. El format és HH:MM:SS.nnnnnnnnn.
cluster_position | La posició absoluta en bytes dins del fitxer Matroska(tm), on comença el clúster que conté l'element de referència. Note: Dins del fitxer Matroska(tm), el CueClusterPosition es refereix a la compensació a l'inici de les dades del segment. El valor de la sortida és donat pel mode d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però ja conté aquesta compensació, la qual és absoluta a partir del començament del fitxer.
relative_position | La posició relativa en bytes dins del clúster on l'element BlockGroup o SimpleBlock és el punt de l'índex al qual es refereix al començament. Note: Dins del fitxer Matroska(tm), el CueRelativePosition es refereix a la compensació a l'inici de les dades del clúster. El valor de sortida serà donat pel mode d'extracció de l'índex del mkvextract(1), però és relatiu a l'ID del clúster. La posició absoluta dins del fitxer es pot calcular afegint cluster_position i relative_position.

Exemple:

    $ mkvextract entrada.mkv cues 1:índexs-pista1.txt 2:índexs-pista2.txt

# 3. Exemples

Extreure alhora els capítols i les etiquetes en els seus respectius formats en XML:

    $ mkvextract peli.mkv chapters capítols_peli.xml tags etiquetes_peli.xml

Extreure alhora un parell de pistes i els seus respectius codis de temps:

    $ mkvextract "Una altra peli.mkv" tracks 0:video.h265 "1:àudio principal.aac" "2:comentaris del director.aac" codis_de_tempss_v2 "0:codis_de_temps del vídeo.txt" "1:codis_de_temps de l'àudio principal.txt" "2:codis_de_temps per als comentaris del director.txt"

Extreure capítols en el format Ogg/OGM i tornar a codificar una pista amb subtítols de text a un altre joc de caràcters:

    $ mkvextract "La meva peli.mkv" chapters --simple "Els meus capítols.txt" tracks -c MS-ANSI "2:Els meus subtítols.srt"

# 4. Conversió per a fitxers de text i jocs de caràcters

Per a un debat en profunditat sobre com manipula la suite MKVToolNix les conversions entre els jocs de caràcters, codifica l'entrada/sortida, codifica la línia d'ordres i codifica a la consola, si us plau, vegeu la secció anomenada de la mateixa manera a la pàgina man del mkvmerge(1).

# 5. Formats per als fitxers de sortida

La decisió sobre el format de la sortida es basa en el tipus de pista, i no en l'extensió usada en el nom del fitxer de sortida. Per ara, s'admeten els següents tipus de pista:

Option | Description
--- | ---
A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC | Tots els fitxers AAC s'escriuran en un fitxer AAC amb capçaleres ADTS abans de cada paquet. Les capçaleres ADTS no contindran l'obsolet camp d'èmfasi.
A_AC3, A_EAC3 | Aquests s'extreuran als fitxers AC-3 en RAW.
A_ALAC | Les pistes ALAC s'escriuran en fitxers CAF.
A_DTS | Aquests s'extreuran als fitxers DTS en RAW.
A_FLAC | Les pistes FLAC s'escriuran en fitxers FLAC en RAW.
A_MPEG/L2 | Els fluxos d'àudio MPEG-1 nivell II s'extrauran a fitxers MP2 en RAW.
A_MPEG/L3 | Aquests s'extreuran als fitxers MP3 en RAW.
A_OPUS | Les pistes Opus(tm) s'escriuran en fitxers OggOpus(tm).
A_PCM/INT/LIT, A_PCM/INT/BIG | Les dades PCM sense processar s'escriuran en un fitxer WAV. Les dades dels sencers big-endian es convertiran durant el procès en dades little-endian.
A_REAL/* | Les pistes RealAudio(tm) s'escriuran en fitxers RealMedia(tm).
A_TRUEHD, A_MLP | Aquests s'extreuran a fitxers TrueHD/MLP sense processar.
A_TTA1 | Les pistes TrueAudio(tm) s'escriuran en fitxers TTA. Si us plau, tingueu en compte que a causa de la limitada precisió dels codis de temps del Matroska(tm), la capçalera extreta del fitxer serà diferent pel que fa a dos camps: data_length (el nombre total de fluxos en el fitxer) i la CRC.
A_VORBIS | L'àudio Vorbis s'escriurà en un fitxer OggVorbis(tm).
A_WAVPACK4 | Les pistes WavPack(tm) s'escriuran en fitxers WV.
S_HDMV/PGS | Els subtítols PGS s'escriuran com a fitxers SUP.
S_HDMV/TEXTST | Els subtítols TextST s'escriuran com un format de fitxer especial inventat per al mkvmerge(1) i mkvextract(1).
S_KATE | Els fluxos Kate(tm) s'escriuran dins d'un contenidor Ogg(tm).
S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS, S_SSA, S_ASS | Els subtítols de text SSA i ASS s'escriuran com a fitxers SSA/ASS respectivament.
S_TEXT/UTF8, S_TEXT/ASCII | Els subtítols de text senzill s'escriuran com a fitxers SRT.
S_VOBSUB | Els subtítols VobSub(tm) s'escriuran com a fitxers SUB juntament amb els fitxers d'índex respectius, com a fitxers IDX.
S_TEXT/USF | Els subtítols de text USF s'escriuran com a fitxers USF.
S_TEXT/WEBVTT | Els subtítols WebVTT s'escriuran com a fitxers WebVTT.
V_MPEG1, V_MPEG2 | Les pistes de vídeo MPEG-1 i MPEG-2 s'escriuran com a fluxos elementals MPEG.
V_MPEG4/ISO/AVC | Les pistes de vídeo H.264 / AVC s'escriuran en fluxos elementals H.264 que posteriorment es poden processar, p. ex., amb MP4Box(tm) del paquet GPAC(tm).
V_MPEG4/ISO/HEVC | Les pistes de vídeo H.265 / HEVC s'escriuran a fluxos elementals H.265, els quals es poden processar encara més, p. ex. MP4Box(tm) des del paquet GPAC(tm).
V_MS/VFW/FOURCC | Les pistes de vídeo amb FPS fixos amb aquest CodecID s'escriuran en fitxers AVI.
V_REAL/* | Les pistes RealVideo(tm) s'escriuran en fitxers RealMedia(tm).
V_THEORA | Els fluxos Theora(tm) s'escriuran dins d'un contenidor Ogg(tm).
V_VP8, V_VP9 | Les pistes VP8 / VP9 s'escriuran en fitxers IVF.
Etiquetes | Les etiquetes es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el mkvmerge(1) per a llegir-les.
Adjunts | Els adjunts s'escriuran al fitxer de sortida tal com estan. No es realitzarà cap mena de conversió.
Capítols | Els capítols es convertiran al format XML. Aquest és el mateix format que admet el mkvmerge(1) per a llegir-los. Altrament, es pot generar una versió reduïda amb un format senzill a l'estil OGM.
Codis de temps | Els codis de temps primer estan ordenats i després la sortida genera un fitxer compatible amb un format de codis de temps v2 preparat per a ser proporcionat al mkvmerge(1). L'extracció a altres formats (v1, v3 i v4) no és admesa.

# 6. Codis de sortida

El mkvextract(1) sortirà amb un d'aquests tres codis de sortida:

- 0 -- Aquest codi de sortida significa que l'extracció s'ha realitzat correctament.

- 1 -- En aquest cas, el mkvextract(1) ha generat una sortida amb almenys un avís, però l'extracció ha continuat. Un avís és prefixat amb el text «Avís:». Depenent de les qüestions involucrades, els fitxers resultants seran o no correctes. L'usuari serà instat a revisar tant els avisos com els fitxers resultants.

- 2 -- Aquest codi de sortida s'empra després de produir-se un error. El mkvextract(1) interromprà el procés just després de mostrar el missatge d'error. L'interval dels missatges d'error va des d'arguments incorrectes a la línia d'ordres fins a errors de lectura/escriptura en fitxers malmesos.

# 7. Variables d'entorn

El mkvextract(1) empra les variables per omissió que es determinen a la configuració regional del sistema (p. ex., LANG i la família LC_*). Variables addicionals:

Option | Description
--- | ---
MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG i la seva forma abreujada MTX_DEBUG | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --debug.
MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE i la seva forma abreujada MTX_ENGAGE | El contingut es tractarà com si s'hagués passat l'opció --engage.

# 8. Vegeu també

mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

# 9. WWW

Sempre trobareu l'última versió a la pàgina de les MKVToolNix.