扫描线同步模式
允许在单扫描线，双扫描线和半扫描线同步模式之间切换。 
在单扫描线同步模式中，帧速率与每个显示刷新周期的光栅化器位置同步。换句话说，您将帧速率限制为刷新率并使用位于固定位置的撕裂线来实现VSync ON【垂直同步开启】效果。撕裂线可以向下移动并隐藏在垂直消隐间隔中。
在双扫描线同步模式中，帧速率在每个显示刷新周期两次同步到光栅化器位置。换句话说，您将帧速率限制为双倍刷新率并使用位于固定位置的两条撕裂线来实现VSync ON【垂直同步开启】效果。两条撕裂线都可以向下移动，其中一条可以隐藏在垂直消隐间隔中。
在半扫描线同步模式中，帧速率每两个显示刷新周期与光栅化器位置同步一次。换句话说，您将帧速率限制为刷新率的一半，并使用位于固定位置的撕裂线来实现VSync ON【垂直同步开启】效果。在这种情况下，撕裂线可以向下移动并隐藏在垂直消隐间隔中。

提示：
- 必须禁用VSync【垂直同步】才能获得正确的扫描线同步功能。
- 可以在前/后同步模式下结合帧率限制启用扫描线同步，以激活混合扫描线同步模式。在这种情况下，与目标扫描线的真正同步只在开始时进行一次，随后断线位置的稳定是通过与系统定时器的同步来保证的。
- 您可以使用FCAT叠加作为视觉撕裂线位置指示器。对于单信号和半同步模式，建议使用FCAT颜色序列模式，对于双扫描线同步模式，建议使用FCAT 2条模式。
- 您可以指定负扫描线索引以设置扫描线总数的偏移量。
- 您可以通过高级属性中的<用户界面>选项卡禁用用户界面工具提示。