扫描线同步2x
允许在单扫描线和双扫描线同步模式之间切换。在双扫描线同步模式中，帧速率在每个显示刷新周期两次同步到光栅化器位置。换句话说，您将帧速率限制为2倍刷新率并以双帧速率实现VSync ON【垂直同步开启】效果，但代价是在固定位置看到撕裂线。

提示：
- 必须禁用VSync【垂直同步】才能获得正确的扫描线同步功能。
- 您可以指定负扫描线索引以设置扫描线总数的偏移量。
- 您可以通过高级属性中的<用户界面>选项卡禁用用户界面工具提示。