介绍
主菜单
选项
| 下载
| 连接
| 图形/日志
| 监视
| 性能
| 系统
| 计划
| 事件
| eMule
| BT
下载
代理服务器
站点探测器
URL 嗅探器
eMule
捕获链接
下载
| 从服务器获取文件的时间 保持本地的文件时间与站点上的文件时间一致。 下载完毕后从任务列表中删除 下载完毕后从队列窗口中删除。 继续下载即使服务器不支持续传 如果不选中，遇到服务器不支持续传的情况下任务会停止；否则，任务会始终尝试连接，这可能会造成已下载的部分会重新开始。 文件重复处理 任务文件名和目标文件夹中的文件同名时，您可以选择"重命名"，即重命名后下载，在原文件名后加"(N)"，N是整数，传送带会从原文件名中识别出序号然后继续编号；"跳过"，即不下载；"覆盖"，新下载的文件覆盖原来的文件。 任务使用用户名来精确匹配站点 如果选中，那么使用任务IP和用户名来查找收藏夹中的站点列表；否则，只要任务IP符合收藏夹中的某一站点的IP，此任务即使用该站点的设置。 继续尝试即使HTTP返回404没有找到 有些HTTP服务器返回404(Not Found)不是指文件不存在而是意思服务器太忙，此时使用本选项可以继续尝试。 预先分配整个文件磁盘空间尽量避免文件碎片 使用本功能可以延长磁盘寿命，甚至可以设定"选项/性能/磁盘缓冲区"为零，下载局域网内的文件速度可以达到网卡极限。 为Shoutcast根据标题存储歌曲 不选中时下载Shoutcast如同下载普通HTTP任务一样；而使用本功能后，传送带会按歌曲名称在目标文件夹中单独存放每首歌曲，并自动添加".mp3"扩展名。
连接
| 最大连接数 传送带中所有非P2P连接的连接数之和。如果每个任务默认2根线程，那么默认最多有50个非P2P任务可以同时运行。直播和计划任务不算在内。 重试次数/无限制重试 错误超过设定的次数下载会停止。不限制次数就一直重试下去。 速度限制 传送带使用多种加速技术，下载的时候基本上会占用全部带宽，此时可能无法浏览。速度限制可以保证留出一部分带宽供浏览使用。 KB/秒 速度限制数值以千字节（kilobyte）还是以字节（byte）显示。 启动UPnP端口映射 如果用户通过LAN和路由器上网，那么打开此功能，传送带会把传送带打开的本地端口映射到路由器端口，这使得外部计算机能访问传送带资源。这些资源包括BT、eMule上传服务和FTP主动模式（PORT）。而且对BT和eMule本身下载也非常有好处。 发送FEAT命令决定使用扩展功能 用来请求FTP服务器列出它的所有的扩展命令与扩展功能。目前查询服务器是否支持压缩，如支持则在传输数据时尽量使用压缩方式。 拨号网络 下载时自动拨号，如果掉线可以自动连线。
图形/日志
| 比例 数据流量图的最大值，应该根据连接的速度适当调整。 KB/秒 比例数值以千字节（kilobyte）还是以字节（byte）显示。 所有 所有任务的数据流量图的前景色。 背景 数据流量图的背景色。 日志窗口文本颜色 不同种类的信息行以不同的颜色来显示。 设置背景色 不打勾就选择信息行的文本色否则就是背景色。 缺省 恢复缺省状态。
监视
| 下载确认 捕获浏览器点击时进行提示。您可以在任务提示中修改文件夹、文件名、注释等等。 剪贴板 如果您把网页上的一些链接复制到了剪贴板中，那么传送带也会捕捉到这些链接的。 受监视的URL需要被分析 很有用的选项，因为含有下载文件名的URL经常不是指向实际的目标，而是可能指向html，比如下载授权、选择服务器等等。使用此功能传送带会分析决定是捕捉该URL还是显示html。如果网络速度慢，用户可以关闭该功能。 URL中含有通配符 很有用的选项，额外监视含"?"的链接。 监视的文件类型 监视浏览器点击时的文件扩展名。如果点击的文件扩展名不符合该设置就不会添加该URL到任务列表。 关联.torrent扩展名 使得传送带作为BT种子文件的默认打开程序。 监视浏览器点击 监视浏览的URL，一经发现符合下载需求就自动新建任务。
性能
| 连接缓冲区 发送和接收命令时使用的缓冲区。缺省64K足够了。 数据缓冲区 接收数据时使用的缓冲区。一般不要低于128K，否则可能会降低效能因为写盘的次数增多了；超过512K时增速的效果也不是很明显，用户自己试试寻找一个最佳值。 轮询睡眠时间 尽量不要修改此设定。 日志保存间隔 为了防止不正常的当机，传送带按设定的时间间隔自动保存文件列表。如果不幸当机，只会损失上次保存后的内容。120秒比较均衡，时间越短越安全但因反复写盘造成性能下降，时间越长虽然性能不错但安全性下降。建议使用"系统"中的"备份数据库"功能来降低因不当关机造成的任务数据丢失的风险。 最小分裂尺寸 如果未下载段的尺寸大于该设置，就会由一个已结束的线程从未完成段的中间部分劈开下载。缺省64K，不宜过小否则因连接频繁反而降低性能。 磁盘缓冲区 接收的数据先暂存在内存中，如果这个量达到设定的值，则将该数据块再转移到本地文件中。 缺省 恢复默认值。
系统
| 退出网络传送带时有文件正在下载 如果有FTP和BT正在运行，那么传送带退出可能比较慢。这是因为FTP必须等待接收完FTP服务器退出命令，BT必须等待结束通告完成方可退出。 通过IE菜单项添加任务 包括来自Firefox/Opera插件的链接。 开始时主窗口最小化 选择则主窗口最小化启动；否则，以上次关闭时主窗口的状态启动。 程序开始运行即开始下载 启动所有能启动的任务。 显示大小标尺 能按兆（M）、千字（KB）和字节（byte）来显示数字，比如文件大小，速度等。如果选取"自动"，则传送带自动使用合适的单位显示数字。 备份数据库至 备份下载列表至某一目录，将来如有必要可使用主菜单"文件 > 导入"重建任务数据库。它以yyyy-MM-dd.database为文件名，按天备份。 清除历史列表 清除"添加新的下载任务"中"目录"的历史列表，站点探测器中快速连接中服务器列表和eMule搜索框列表。
计划
| 全局计划，如果任务没有自己的计划，但是您却使用了"计划开始"，那么将遵循此全局计划。参考任务属性里的计划说明，但"/seq"序号关键字无效。
事件
| 声音 选中本选项，那么"建立连接"、"下载完成"等事件发生后会有声音提示。选中某一事件点击按钮选定wav声音文件，选定后，事件前会出现声音图标；如果不想设置声音，可以清除文本框，当前事件项的声音图标随之消失。选取后点击按钮可试听指定的声音文件。 运行杀毒软件 选中本选项，当任务完成时会自动调用杀毒软件来查杀下载的文件或目录。通过设定杀毒软件主程序的位置，在"命令行"填写该程序的参数（一般可以不填），同时可在"扫描这些文件"中指定需要扫描的文件类型。 自动打开这些文件 选中本选项，可在任务完成后自动打开下载的文件或目录。如果是文件则扩展名必须在指定的范围内。
eMule
| 用户名 登录eMule服务器需要的昵称。 上传限制 可设置上传限制。0表示不限制，视自己的带宽而定。 端口 点击"选择随机端口"按钮让传送带自己决定。 Kad 启动Kademila网络，此功能可以在不需要连接eMule服务器的情况下，您也能搜索资源并且下载它们，而且明显提高下载速度。 全局最大被动连接数 所有任务最大的被动连接数。 任务最大被动连接数 单个任务最大的被动连接数。 任务最大上传连接数 单个任务最大的上传连接数。这个值不能大于任务最大上传连接数。 协议加密 将eMule的传输数据进行协议混淆（Protocol Obfuscation），使得不易被防火墙过滤掉。建议使用该功能。 当连接到主机服务器的时候增加它的服务器列表 连接eMule服务器后，自动把该服务器知道的其它服务器添加到自己的eMule服务器列表中。第一次连接主服务器并筛选后，就可以取消该选项防止自己的服务器列表被自动修改。 下载完成就停止做种 下载完成就不再提供上传服务。如果不打开该功能，某些播放软件如Media Classic Player会打不开下载的影音节目。但是并不建议使用此功能。 启动时自动连接服务器 传送带启动后自动连接它的eMule服务器列表。您必须选择本功能使得传送带启动的时候自动运行eMule任务。 编辑IP过滤 某些时候使用者会故意地传送一些损坏的资料。这个或许可以阻止一个文件从从正常的完成变成为完全的损坏。eMule引进了一个基本的过滤IP功能。IP区段过滤是储存在一个名称为"ipfilter.dat"的文件中，它位于传送带任务数据文件夹里。这个黑名单同样作用于BT任务，其格式如下： 起始IP - 结束IP,存取等级,描述 存取等级：< 127 封锁；>= 127 允许。这或许会减少下载的来源数。在目前只有一种存取等级。一个低于127的数值表示连接尝试被拒绝。 例子，61.94.88.0 - 61.94.88.255,0,Xun.com。传送带屏蔽该区段内的所有IP传输。 重新装入 修改完后必须使用本功能，修改的文件方才起作用。 磁盘缓冲区 接收的数据先暂存在内存中，然后适时转移到磁盘上去。对于eMule来说，一个完整块大小是190K，等这块全部接收后，再保存到本地磁盘上。 而BT的完整块大小跟随种子文件的定义。
BitTorrent
| DHT 启动DHT网络，做到在不需要tracker服务器的情况下直接向其它客户端寻找源，并明显提高下载速度。 协议加密
禁用 | 完全明文。
明文 | 握手协议加密，后面的指令明文。
RC4 | 完全加密，建议选择以防范协议过滤。