Présentation
Menu
Options
| Téléchargement
| Connection
| Graphique/journal
| Moniteur
| Performance
| Paramètres du système
| Programme
| Événement
| eMule
| BitTorrent
Téléchargement
Proxy
Explorer de site
URL renifleur
eMule
Cache de l'URL
Téléchargement
| Obtenir le fichier heure du serveur Sélectionnez cette option pour garder l'heure d'un fichier téléchargé: les timbres les mêmes sur la machine locale, comme il est sur le serveur. Supprimer automatiquement les éléments de transfert Sélectionnez cette option pour supprimer les entrées de la tâche de la file d'attente après que qu'ils ont transféré. Conserver le téléchargement si le site ne prend pas en charge les c.v. Si cette option n'est pas cochée, la tâche s'arrêtera s'exécutant sur cette affaire ; sinon tâche essaiera toujours connecté, qui fait peut-être téléchargés pièces perdues. Gestion de nom de fichier correspondant Lorsque le fichier de destination est existait, vous pouvez choisir "Renommer", qui signifie que NetTransport ajoute "(N)" à la fin du nom de fichier, "N" est un numéro de séquence analysée à partir de nom de fichier existant et une augmentation. Vous pouvez choisir "Ignorer" pour ne rien ; ou "Remplacer" le fichier existant.
Connection
| Globales connexions max Le nombre de connexions simultanées, que vous le souhaitez. Par exemple, si les connexions de chaque tâche est de 2, max 50 tâches peuvent s'exécuter. Tâches planifiées et LIVE ne sont pas calculés dans cette plage. Nombre de tentatives/toujours réessayer Définissez le nombre de fois que la NetTransport va tenter de rétablir la lors de la connexion a échoué. Cochez "Toujours recommencer" pour laisser NetTransport ne pas renoncer à essayer à nouveau jusqu'à ce que la connexion est réussie ou interrompue par l'utilisateur. Bande passante Étrange IE la bande passante de toutes les sessions non-P2P. Si la valeur 0 (valeur par défaut), il n'y a aucune limitation. Ko/s. La valeur de "Bande passante" est affichée en kilo-octets (Ko) ou en octets. Activer le mappage de port à l'aide de UPnP Sélectionnez cette option pour utiliser l'interface UPnP NAT pour fournir le mappage de port approprié lors de la connexion en toute sécurité derrière un pare-feu/NAT à l'aide de FTP PORT mode, BT et eMule Envoyer la commande FONCT pour déterminer le support de fonctions Sélectionnez cette option pour demander au serveur FTP pour obtenir la liste des fonctions étendues, qu'il prend en charge. Actuellement NetTransport seulement prend en charge Z compression, qui compresse les fichiers à la volée que vous transférez, permet d'économiser la bande passante et améliore les performances de transfert. Réseau téléphonique Il vous aide à vous connecter à Internet à l'aide de la mise en réseau commuté. Si la ligne est désactivée, il sera dial-up automatiquement avant tout transfert. La liste inclut chaque connexion par ligne commutée sur l'ordinateur local qui est disponible dans Microsoft Windows.
Graphique/journal
| Échelle Le nombre maximal d'octets de données de transfert histogramme. Vous devez définir cette valeur conformément à la vitesse maximale que votre ISP peut fournir. Ko/s La valeur de "Echelle" s'affiche en kilo-octets (Ko) ou en octets. Global La couleur d'arrière-plan de la barre d'histogramme. Arrière-plan La couleur d'arrière-plan de la barre d'histogramme. Volet du journal Choisir la couleur de premier plan et d'arrière-plan individuelle de type différent de lignes. Définir la couleur arrière-plan Cocher/décocher pour choisir la couleur d'arrière-plan ou de premier plan pour les lignes d'informations. Réinitialiser Réinitialiser cet onglet à sa valeur initiale.
Moniteur
| Confirmation Lorsque le lien téléchargeable est capturé, "Nouveau télécharger" de la boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre d'accepter ou ignorer cette URL. Besoin d'être analysé Dans de nombreux cas, une URL parfois ne pointe pas vers le fichier réel mais une page Web tels que l'accusé de réception, sélection de serveur, etc.. Cette fonction est très bonne pour vous aider à déterminer si parcourir ou télécharger. Analyser ces URL dont les extensions de fichier sont dans la zone de texte "Moniteur ces types". Désactivez la case à cocher si vous disposez d'un réseau restreint puisque cette fonctionnalité ralentit le surf. Match génériques Cochez cette option pour autoriser les NetTransport analyser toutes les URL, notamment "?". S'il n'est pas une page, puis téléchargez-le. Surveiller ces types Des liens ou des URL avec les extensions répertoriées est considérés comme des URL téléchargeable. Dans le cas contraire, une URL ne sera pas ajoutée à la file d'attente des tâches. Fichier .torrent associé avec NetTransport Laisser NetTransport par défaut du programme pour les fichiers de semences de BT d'ouverture. Cliquez sur parcourir moniteur Surveillance n'importe quelle URL, si son extension est dans la zone de texte "Moniteur ces types", puis NetTransport intercepte et crée une nouvelle entrée de la tâche pour celle-ci.
Performance
| Tampon de connexion Stocker les commandes de contrôle duplex sur la connexion, par défaut de 64 Ko est assez. Mémoire tampon des données Stocker les paquets de données reçues. Enregistrer sur le disque lors de la mémoire tampon est plein. Généralement une valeur inférieure à 128 Ko augmente la quantité d'enregistrement et dégrade les performances en raison de l'opération de disque plus lente relative ; mais une valeur supérieure à 512 Ko n'est pas très bien évidemment utile seulement passer beaucoup de mémoire. Durée du sommeil Veuillez , Ne faire pas modifier cette valeur. Auto tâche de base de données de sauvegarde chaque Afin de minimiser la perte de données en raison de toute panne inattendue ou les cas similaires, NetTransport enregistre la liste de téléchargement chaque plusieurs minutes. Si la panne se produire malheureusement, vous perdez uniquement les données non enregistrées. La moindre la valeur est, les tâches plus sécuritaire, mais le rendement inférieur est à cause de l'opération de disque. Recommandons d'utiliser "système >La base de données des tâches de sauvegarde pour "pour enregistrer le fichier de données chaque jour. Taille min segment Bloc dont la taille est inférieure à cette valeur ne sont pas divisée par les passés. Valeur trop faible conduit peut-être NetTransport de prendre trop élevé d'utilisation du processeur. Réinitialiser Réinitialiser cet onglet à sa valeur initiale.
Paramètres du système
| À la sortie du programme lorsque les fichiers sont en cours de transfert. Si exécutent des tâches FTP ou de BT, il passe peut-être temps de jusqu'à une seule connexion les délais d'expiration de la fermeture de NetTransport, parce que le programme est en attente pour les messages répondus depuis le serveur FTP ou de notifier à la fin de trackers torrent. Ajouter des URL via navigateur menu étendre Includes Firefox, Opera, etc. Réduire au démarrage Si cette option n'est pas cochée, NetTransport commence par le dernier état de fermeture de la fenêtre principale. Démarrez le transfert au démarrage Démarrez toutes les tâches qui peuvent être démarrés. Affichage tailles des fichiers dans Adaptatif provoque NetTransport pour décider à quel moment afficher les fichiers en octets, Ko, Mo. Base de données de tâche de sauvegarde pour En outre enregistre tâche de base de données dans un répertoire spécifié, afin que vous pouvez récupérer par "Fichier > Importer" dans le futur. Le format du nom du fichier exporté est "yyyy-MM-dd.database". Effacer l'historique Effacer le contenu stocké de la "propriétés de la tâche> répertoire", "Connexion rapide bar" et "eMule recherche" zone de texte.
Programme
| Il s'agit calendrier mondial. Si une tâche n'a pas d'entrée propre calendrier, mais vous le démarrez avec "comme prévu", cette tâche sera obéissent au calendrier mondial. S'il vous plaît se référer à "tâche Propriétés> Calendrier", et vous ne pouvez pas utiliser le mot clé "/seq" ici.
Événement
| Son Sélectionnez cette option pour entendre l'audio repères pour certains événements en NetTransport et modifier les sons associés aux événements. Sélectionnez un événement, puis cliquez sur bouton ou tapez le chemin d'accès à un son que vous souhaitez, une icône de son apparaîtra dans le cas liste. Pour supprimer un son d'un événement, sélectionnez-le, puis effacer la zone de texte chemin d'accès, l'icône de son disparaîtra. Vous pouvez prévisualiser le son en cliquant sur le bouton de haut-parleurs . Exécuter le virus scanner Vérifiez cette fonctionnalité, lors de la tâche est terminée, NetTransport va appeler votre logiciel antivirus spécifié pour analyser son fichier ou répertoire de destination (pour BT) dont l'extension correspond à "Analyser les types de fichier" de la zone de texte. Types de fichiers ouverts Cochez cette fonction pour ouvrir le fichier de destination spéciale ou d'un répertoire dont l'extension correspond à "Types de fichiers" zone de texte lorsque cette tâche est assumée.
eMule
| Nom de l'utilisateur Renseignez le nom que vous souhaitez que les autres utilisateurs de consulter. La bande passante de téléchargement. ÉtranglE la bande passante de toutes les sessions eMule. Si la valeur 0 (valeur par défaut), il n'y a aucune limitation. Port Ceci est utilisé pour ouvrir le service eMule pour d'autres clients. Globales services maximum C'est le nombre maximal autorisé de toutes les connexions qui autres clients se connectent à NetTransport. Nombre maximum de connexions passive par tâche Chaque tâche peut accepter le nombre maximal de connexions que les autres clients se connectent à NetTransport, excédent connexions seront fermées. Téléchargements maximum par tâche Vous pouvez limiter le nombre de connexions chaque tâche utilise pour offrir un service de téléchargement. Activer le brouillage de protocole Brouillage de protocole est une fonction qui provoque eMule brouiller ou "Masquer" son protocole lors de la communication avec d'autres clients ou serveurs. Sans obfuscation, chaque communication eMule a une structure donnée qui peut être facilement reconnue et identifiée comme un paquet eMule par tout observateur. Si cette fonctionnalité est activée, la communication eMule ensemble apparaît comme données aléatoires sur le premier coup de œil et une identification automatique ne sont plus facilement possibles. Recommandons d'utiliser cette fonctionnalité. Ajouter des serveurs lorsque vous vous connectez à un serveur. Avec cette option eMule récupère la liste des serveurs connus depuis le serveur qu'auquel il est connecté. Conseils, après l'ajout de serveurs de votre choix, vous pouvez décochez cette fonctionnalité pour éviter la liste de serveurs ne pas à être modifié. Arrêter l'amorçage lorsque vous avez terminé Arrêter le téléchargement après que la tâche d'eMule est faite. Cette fonctionnalité n'est pas recommandée.. Se connecter automatiquement à démarrage Utiliser cette fonctionnalité pour rendre eMule se connecter à sa liste de serveurs au démarrage. Vous devez activer cette option si vous souhaitez eMule tâche pour démarrer le transfert de au démarrage. Modifier les filtres IP Parfois, il arrive que d'autres envoient, intentionnellement ou sans le savoir, des données corrompues. Cette mai empêcher un fichier à partir de remplir correctement ou le fichier étant totalement corrompu . eMule introduit une base de filtrage d'IP. L'IP-Ranges à filtre sont stockées dans un fichier nommé " ipfilter.dat " qui est enregistré dans le dossier du fichier de base de NetTransport sa tâche. Cette liste noire sont également disponibles pour BitTorrent , et a le format suivant: Description de la plage IP, niveau d'accès Niveaux d'accès: < 127 bloqué; > = 127 autorisés. Cela peut réduire le nombre de sources pour les téléchargements. L'accès qu'un seul instant au niveau est mise en œuvre. Une valeur inférieure à 127 signifie que toute tentative de connexion est refusée. Exemple, 61.94.88.0 - 61.94.88.255,0,Xun.com. Cette entrée bloquera les périodes de 61.94.88.0 to 61.94.88.255. Rechargement Vous devez utiliser cette fonctionnalité pour rendre la règle de filtrage modifié disponible.
BitTorrent
| Protocol Obfuscation
Désactiver | No encryption.
Simple | Le mode texte brut ne fournit uniquement base obscurité anti-shaping, aucune sécurité et la faible utilisation du processeur.
RC4 | Cryptage RC4 masque l'intégralité du flux et non seulement l'en-tête et ajoute une sécurité cryptographique au prix de cycles CPU usés. C'est le meilleur choix.