Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
I2_1/
Partner of I2_1 optocoupler signal IGBT1 power part 2 EQ100 = 4512 108 05882 release 2 EQ100 >= 4512 108 08621 * release 2 EQ100 >= 4512 108 09341 * release 3 EZ130X1:C22 - EZX34:1 - E2Q100X1:1 measuring point EQ100 R25 end to X1 * E2Q100 X6 value: on = 3.7V off = 1.2V against ground * = X10