Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
TH_OL_SW/
Tube housing overload switch EZ130X1:A11 - EZX3:3 - EWGX7:3 - EWGX8:3 - EWGX9:3 backpanel version 4512 108 05983 EZ130X1:A11 - EZX3:6 - EWGX7:6 - EWGX8:6 - EWGX9:6 backpanel versions 4512 108 05984 + 4512 108 09361/2 0V...1.7V = short circuit, 1.7V...3.3V = closed, >3.3V open partner of CM_TH_SW