Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
I1_1
Partner of I1_1/ optocoupler signal IGBT1 power part 1 EQ100 = 4512 108 05882 release 2 EQ100 >= 4512 108 08621 * release 2 EQ100 >= 4512 108 09341 * release 3 EZ130X1:A1 - EZX24:14 - EQ100X1:14 measuring point: EQ100 R25 end to X1 * EQ100 X6 value: on = 3.7V off = 1.2V against ground * = X10