Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
CM_TH
Common for thermal sensor of tube housing NTC temperature measurement in tube housing (not yet available) EZ130X1:C12-EZX3:7 - EWGX7:7 - EWGX8:7 - EWGX9:7 backpanel version 4512 108 05983 EZ130X1:C12-EZX3:4 - EWGX7:4 - EWGX8:4 - EWGX9:4 backpanel versions 4512 108 05984 + 4512 108 09361/2 partner of TH_OL