Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
TH_OL
Tube housing overload NTC temperature measurement in tube housing (not yet available) EZ130X1:A12 - EZX3:6 - EWGX7:6 - EWGX8:6 - EWGX9:6 backpanel version 4512 108 05983 EZ130X1:A12 - EZX3:3 - EWGX7:3 - EWGX8:3 - EWGX9:3 backpanel versions 4512 108 05984 + 4512 108 09361/2 4.4V...1.5V = 20...100 degrees C partner of CM_TH