Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
RESET_C/
Internal RESET command for function units EZ119X2:A6 - EZ130X2:A6 - EZ139X2:A6 - EZ150X2:A6 - EZX52:3 - EZX45:3 - EZX46:3 - C300X1:3 - -EZX51:10 - EZX73 - EWAX51:3 - EWAX52:3 - EWA100X1:A6 - EWBX51:3 - EWBX52:3 - EWB100X1:A6 - - EZX151:10 backpanel versions 4512 108 05984 + 4512 108 09361/2 0V/+5V measuring point EZX73 driven by CU, active (low) if: EZ139 S1 activated, RESET_SW/ on signal bus active, threatening power supply drop in, watchdog alarm, switch on or warm-start, resets FU's part of: XS/XRG bus