Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
CAN_L
Generator CAN low active EZ119X2:A3 - EZ130X2:A3 - EZ139X2:A3 - EZ150X2:A3 - EZX44:2 - EZX45:2 - EZX46:2 - C300X1:2 - EZX51:2 - EZX151:2 - EZX52:2 - EZX71 - EWAX51:2 - EWAX52:2 - EWA100X2:A3 - EWBX51:2 - EWBX52:2 - EWB100X2:A3 +2.5VDC standby, +1.5VDC during communication EZX71 For communication of generator function units only part of: XRG bus.