Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
Error Code: | Type: | Segment:
02WD | Error |
Description:
EN X C signal faulty
Possible Causes / Advice:
EN_X_C/ enable X-ray, internal generator level EZ119X2:C7--EZ130X1:A9--EZ130X1:A30--EZ130X2:C7--EZ139X2:C7--EZ150X2:C7--EZX52:9--EZX76--0V/ 5V low active measuring point EZX76 driven by CU if EN_X/ active (low) part of: XS/XRG bus