Home Bucky Controller EZ Diagnost Duo Diagnost Omni Diagnost D76 / D76+ Optimus SCP Medio DSI CPE PFCo |
Optimus
I2_2/
Partner of I2_2 optocoupler signal IGBT2 power part 2 EQ100 = 4512 108 05882 release 2 EQ100 >= 4512 108 08621 * release 2 EQ100 >= 4512 108 09341 * release 3 EZ130X1:C23 - EZX34:2 - E2Q100X1:2 measuring point EQ100 R27 end to X1 * E2Q100 X7 value: on = 3.7V off = 1.2V against ground * = X10