快速連結至此頁面上的程序：

• | 設定色頻特性

## 設定色頻特性

修改色頻的顯示特性即可更改其外觀，有助於區分不同的色頻。這些特性並不會影響色頻的功能，只會影響色頻在文件視窗中顯示的方式。

Corel Painter 以遞增方式為新的色頻命名：Alpha 1、Alpha 2 等，以此類推。如果您在文件中擁有多個色頻，為色頻重新命名可易於尋找特定色頻。

設定色頻特性 |

1 | 在 [色頻] 面板中，從清單中選擇色頻。

2 | 按一下 [色頻] 選項按鈕 ，然後選擇 [色頻特性]。

3 | 在「色頻特性」對話方塊中，移動「不透明度」滑桿以設定色頻的顯示強度。

4 | 按一下 [色彩] 色框，並在 [色彩] 對話方塊中選擇一種顯示色彩。

| 如果您想以灰階觀看色彩重疊，請選擇黑色。

| 當色頻的色彩與 RGB 影像主要色相強烈對比時，最容易使用色頻作為覆蓋。您也可以每個色頻都使用不同的色彩。

5 | 按一下「確定」。

6 | 勾選以下任一選項指定在何處顯示色彩覆蓋。

| • | 遮罩區域

| • | 選取區域

| 如果您想為色頻重新命名，請在 [名稱] 方塊中輸入名稱。

如果您想讓色頻以最大濃度顯示，請將 [不透明度] 滑桿移動到 100%。選擇較低的值可顯示較為透明的色頻，以便您在編輯色頻時，可以看到底下的 RGB 影像。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.