快速連結至此頁面上的程序：

• | 將 Corel Painter 動畫輸出為 AVI 動畫

## 將動畫輸出為 AVI

AVI 格式支援數種壓縮格式。以下說明將可幫助您選擇其中一種格式，但是您也可以自行試驗不同的壓縮程式與設定，以找出最適合您的作品的設定。您也可以使用不同的壓縮方法。

• | [Cinepak] 方法可以產生可接受的動畫與影像品質，且檔案也相當地小。如果您要在 CD 上播放並透過網際網路傳輸，那麼這是比較好的選擇。[Cinepak] 需要較長的時間進行壓縮，且特定影像類型及畫格速率也比較難找到最佳的壓縮設定。

• | 「Microsoft Video 1」是專為以高速率錄製及播放數位視訊設計的方法。

• | [全畫面] (未壓縮) 方法並不使用壓縮格式，所以影像可保留完整的品質。如果畫格尺寸較大，有些電腦的速度可能不足以播放高畫格速度的動畫。若要將 Corel Painter 動畫傳輸至 AVI 編輯應用程式，建議使用這個格式。

壓縮比例和影像品質成反比。在「視訊壓縮」對話方塊中，「壓縮品質」滑桿可讓您在壓縮量和影像品質之間，設定最佳層級。

主要畫格用於暫時性的壓縮方法。每一個主要畫格都儲存在其整體中。下一組畫格 (視上一個主畫格而定) 只有在改變時才會儲存。部分壓縮方法有 [主要畫格每隔 [數目] 畫格] 選項，可讓您指定主要畫格的頻率。

部分壓縮方法有 [資料速率] 選項，可讓您限制資料傳輸的速度。資料速率限制優於 [品質] 滑桿設定，如果有需要請將壓縮的動畫維持在設定限制內。

瞭解畫格速率

畫格速率說明每秒播放的影像畫格數。畫格速率不只決定了動畫檔案的大小，也決定動作是否顯示平順。

將動畫儲存成 AVI 檔時，您可以指定播放速率。但並不代表您所指定的就是您將會看到的。諸如畫格大小、壓縮方法以及電腦速度等因素，都會影響動畫是否以設定的速率播放。如果動畫將只在電腦上觀賞，畫格速率設定為 8、10 或 12 fps 都是不錯的選擇。如果動畫是要在別的地方觀賞，則應考量以下的畫格速率；

• | 動畫的畫格速率為 24 fps。

• | 國家電視標準委員會 (NTSC) 視訊的畫格速率為 30 fps (若為廣播視訊則為 29.97 fps)。NTSC 是美國所使用的視訊標準。

• | 相位交錯掃描線式 (PAL) 視訊的畫格速率為 25 fps。

這些畫格速率足以產生拍攝或視訊錄製主題的平順、連續的動作。

動畫繪圖包含的細節比實際動作影像的細節更少。細節程度的不同可讓動畫製作的畫格速率，遠比實際動作所需的畫格速率還要低。由於色彩填滿的平順度及影像之間的連續性，速率若在 10 到 15 fps 就可以呈現相當不錯的動畫。

您必須考慮到畫格速率才能知道需要多少圖片才能讓整個動畫的動作看起來順暢、自然和一致。

電腦能夠以任何合理的速率顯示畫格。[畫格堆疊] 面板提供控制畫格顯示速率的功能。您可以以 1 到 40 fps 的速率預覽動畫。

將 Corel Painter 動畫輸出為 AVI 動畫 |

1 | 選擇「檔案」「儲存為」。

2 | 在 [儲存動畫] 對話方塊中，啟用 [儲存動畫為 AVI] 選項，並指定每秒播放的畫格數。

3 | 在 [輸入動畫名稱] 對話方塊中，選擇位置，輸入檔案名稱，然後按一下 [儲存]。

4 | 在 [視訊壓縮] 對話方塊中，從 [壓縮程式] 清單方塊選擇一種壓縮方式。

5 | 指定您想要的選項。

| 如果要選擇其他壓縮方法，您可以按一下[設定] 指定其他選項。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.