快速連結至此頁面上的程序：

• | 將選取區儲存至新 Alpha 色頻
• | 結合選取區與現有的 Alpha 色頻
• | 自 Alpha 色頻載入選取區

## 儲存選取區為 Alpha 色頻

您可以建立 Alpha 色頻以便在單一文件中儲存多個選取區。Alpha 色頻是可用於路徑式和像素式選取區的暫存區。若要在其他文件中重複使用選取區，您可以將該選取區儲存於 [選取區公事包] 中。請務必注意，[選取區公事包] 僅可儲存路徑式選取區。相關詳細資訊，請參閱使用選取區公事包.

您可以自目前的選取區建立 Alpha 色頻，以便複製該區中可編輯及受保護的區域。您也可以結合新選取區與之前儲存在 Alpha 色頻中的選取區。若要重新啟動之前儲存為 Alpha 色頻的選取區，只要在影像中載入該選取區即可。載入選取區會在控制繪圖和影像效果的畫布上重新啟動該選取區。

在儲存或載入 Alpha 色頻時結合選取區

在儲存或載入 Alpha 色頻時，您可以加入、減去或交會選取區來結合目前選取區與現有的 Alpha 色頻。加入至會與現有色頻結合的選取區。減去選取區會自現有的色頻刪除該選取區。交會選取區時，您只能包含選取區和現有色頻共用的部分。

在下方的貓頭鷹影像集中，畫家在每個想要個別處理的區域建立並儲存了選取區，包括眼睛、嘴巴和輪廓。為了清楚顯示影像中的選取區，這些選取區都已儲存為色頻、重新載入並以紅色的重疊顯示。相關詳細資訊，請參閱檢視或隱藏色頻.

下列影像顯示如何逐步建立可排除嘴巴和眼睛的精確「臉部」選取區。精確地選取臉部是為了控制筆刷筆觸及限制效果。

影像 |
載入並加入眼睛和嘴巴色頻 (儲存的選取區)。將結合的選取區儲存成「眼嘴」色頻。 |
載入「外框」色頻。 |
載入「眼嘴」色頻，並自「外框」色頻減去該色頻。將最後產生的選取區儲存為「頭部」色頻。 |
使用 [套索] 工具粗略繪製「臉部」選取區。納入眼睛、嘴巴和部份背景。 |
載入「頭部」色頻 (減去含有眼睛和嘴巴的外框)，並與粗略的「臉部」選取區交會。此步驟會移除眼睛、嘴巴和背景部分。將最後產生的選取區儲存為「臉部」色頻。 |

將選取區儲存至新 Alpha 色頻 |

1 | 建立一個選取區。

2 | 選擇「選取」「儲存選取區」。

3 | 從 [儲存至] 清單方塊中選擇 [新增]。

| 如果您要指定名稱，請在 [名稱] 方塊中輸入名稱。

Alpha 色頻屬於像素式，因此任何路徑式選取區都會儲存為像素式選取區。

如果未指明新色頻的名稱，則會延續上一個色頻遞增命名：Alpha 1、Alpha 2 等，以此類推。

您也可以按一下 [色頻] 面板中的 [儲存選取區為色頻] 按鈕 ，將選取區儲存至色頻。

結合選取區與現有的 Alpha 色頻 |

1 | 建立一個選取區。

2 | 選擇「選取」「儲存選取區」。

3 | 從 [儲存至] 清單方塊中選擇色頻。

4 | 在 [操作] 區域中，啟用下列其中一個選項：

| • | 取代遮罩 — 會以目前的選取區取代色頻

| • | 加入至遮罩 — 會結合目前的選取區與選擇的色頻

| • | 自遮罩減去 — 會自選擇的色頻減去目前的選取區

| • | 與遮罩交會 — 會決定選取區與選擇色頻之間的交會，並將此交會儲存至色頻

您也可以按一下 [色頻] 面板中的 [儲存選取區為色頻] 按鈕 ，將選取區儲存至色頻。

自 Alpha 色頻載入選取區 |

1 | 選擇「選取」「載入選取區」。

2 | 從 [載入自] 清單方塊中選擇色頻。

3 | 在 [操作] 區域中，啟用下列其中一個選項：

| • | 取代選取區 — 會以選擇的色頻取代目前的選取區

| • | 加入至選取區 — 會將色頻加入至目前的選取區

| • | 自選取區減去 — 會減去目前選取區中的色頻。也就是從選取區中「刪除」色頻。

| • | 與選取區交會 — 會決定色頻與目前選取區的交會。此交會將變成新的選取區。

您也可以按一下 [色頻] 面板中的 [載入色頻為選取區] 按鈕 ，自 Alpha 色頻載入選取區。

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.