# Alpha 色頻

Alpha 色頻 (亦簡稱為色頻)，可讓您在作用中的文件儲存及編輯路徑式與像素式選取區。根據預設，Corel Painter 僅會儲存目前的選取區，因此，當您製作新的選取區時，先前的選取區會自動遺失。但是，將選取區另存為 Alpha 色頻，便可以保留選取區資訊並隨時視需要將其載入影像。

Alpha 色頻是灰階影像，在每個像素中可儲存 8 位元的資訊，這表示每個像素都可以指定為 256 層的任一層灰階，包括 0 (黑色) 到 255 (白色)。選取色頻的白色區域時，將保護色頻的黑色區域。半透明的灰階區域則受到部分保護。例如，50% 灰階區域允許 50% 的筆刷筆觸或是效果套用至色頻的影像。

本節包含下列主題：

• | 建立和複製色頻

• | 自動產生色頻

• | 輸入與輸出 Alpha 色頻

• | 選取與檢視色頻

• | 設定色頻特性

• | 刪除與清除色頻

• | 編輯色頻

Copyright 2016 Corel Corporation. 保留所有權.